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技术任务书	
[bookmark: _Toc233646344]1  项目概况 
[bookmark: _Toc233646345]1.1  项目名称及地点
项目名称：吉利汽车2026年物流牵引车交管采购项目 
项目地点：详见签订的各承揽合同。 
适用范围：包含但不限于浙江吉利控股集团有限公司各子公司及其关联公司（以下简称“吉利汽车”）
[bookmark: _Toc526592869][bookmark: _Toc531000886][bookmark: _Toc233646346]1.2  项目使用工况说明
除特殊说明，本技术任务书中涉及到的设备作业环境，均不涉及恶劣、极端工况。
工作制：24H/天，每周6-7天
环境温度：-20℃～50℃ 
相对湿度：5%～98% 
三相五线制交流电：AC380V±10% 50HZ±2%
单相交流电：AC220V±10% 50HZ±2%
压缩空气：0.4～0.6Mpa
产线生产节拍根据需求原有场景节拍制定；
具体的对接需求根据具体实际情况制定；
投标方确保设备在以上条件下正常运行。
1.3 [bookmark: _Toc233646348]供货范围：
详见附件《物流牵引车交管系统改造项目清单》
1.4   项目管理
1.4.1  项目计划
1.4.1.1  项目总进度如下： 各项目跟随吉利方计划推动，在单体项目联调调试完成，正常运行30000台或3个月以先到为准，且无重大生产安全质量问题，投标方可书面提出对应项目终验收申请。
1.4.1.2  投标方根据招标方提供的项目总进度计划编制推进计划，投标方必须严格遵循进度计划，同时提出合理的有利于项目的改进意见，但是任何意见的实施都必须得到招标方书面同意。
1.4.1.3  该计划可随招标方项目整体计划变更而进行调整，投标方需相应调整项目进度，以满足招标方调整后计划需求。
1.4.2  项目进度报告
投标方需根据招标方需求提交工作计划,详细说明计划完成情况、项目总体进度和风险对策。
1.4.3  项目组织架构
1.4.3.1  投标方提供本项目的人员组织架构（含项目管理、方案设计、制作加工和现场实施等模块），经招标方确认后方可实施。
1.4.3.2  在整个项目期间，未经招标方建议或书面同意，项目负责人不得变更，且至少三分之二团队人员不得变更。
[bookmark: _Toc233646349]2  基本要求 
2.1 [bookmark: _Toc531000889][bookmark: _Toc526592879][bookmark: _Toc233646350] 包装运输要求
2.1.1 设备的包装、发运应遵循相关法规要求，确保到货设备完好无损、正常使用。
2.1.2 投标方应考虑设备适于陆地长途运输和整体吊装及装卸，满足防尘、防潮、防锈、防震要求，确保设备交付的安全性和完整性。
2.1.3 包装上应标出到货地址、发货地址、货物名称、型号、数量、重量等相关信息，且装箱单与装箱物品（含已安装物品）应严格一致。
2.1.4 所有包装、运输、保险、仓储、二次搬运费用全部由投标方承担。特别指出，招标方可能根据项目实际情况要求投标方分次、分批包装运输，招标方不会为此支付任何额外费用。
2.1.5 投标方发货计划及发货数量需经招标方的批准后才可实施，投标方同时必须提供详细的发运清单给招标方。
2.1.6 包装箱到招标方现场后, 装卸、开箱、搬运、现场保管等工作及产生的费用均由投标方负责。可回收利用的包装材料所有权归招标方。
2.1.7 所有海运物资必须采用真空包装(符合海关要求的熏蒸木材质的密闭箱包装，整体装箱发运至招标方指定地点)。
2.2 [bookmark: _Toc531000890][bookmark: _Toc233646351]  入厂作业要求	
2.2.1 投标方应按照招标方的要求提供入厂资料，人员和车辆办理入厂手续，凭出入证进出厂区。
2.2.2 投标方应为其现场施工雇员提供符合国家标准的必要的如安全带、手套、劳保鞋、护目镜等的劳保用品，施工时雇员必需正确穿戴劳保用品。
2.2.3 投标方施工中使用的机械设备应符合JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规范》的要求。
2.2.4 投标方施工中使用的特种设备及其附件应符合法律法规的检验要求。
2.2.5 施工期间，投标方动火作业、高处作业、起重吊装、受限空间作业、临时用电作业等危险作业必须事先审批，每个作业点应配置一个监护员，安全防护设施必须到位。
2.2.6 设备调试阶段，投标方应按照招标方要求的翻牌流程实施设备就位、通电、调试、验收等目视化管理。
2.2.7 投标方在设备安装区域应采取必要的安全隔离措施，具体方式与招标方确认。
2.2.8 每天施工结束后，投标方应断掉施工区域水电气等能源，并将临时拉接的管线整理归位，定期检查水电气的连结点。
2.2.9 投标方负责将包装材料、施工废料、废油漆、施工垃圾等应分类收集、存放到招标方指定的区域，并及时清理。投标方施工人员离开施工区域时需清扫施工现场，遵守工完场清的原则。所有危险废弃物应合法处理，垃圾和废弃物的处理费用由投标方负责。
2.2.10 投标方应在安装前检测设备安装预埋件的水平度并提供检测报告给招标方。
2.2.11 投标方应在设备现场安装调试期间，制作项目进度目视化看板。
2.2.12 投标方施工现场按照招标方要求设置安全目视化管理看板。
2.2.13 施工期间需要对施工区域的招标方地坪、厂房、设备等做好保护，未保护到位造成的损失由投标方负责修复或赔偿。
2.3 [bookmark: _Toc233646352]其他要求
2.3.1 [bookmark: _Toc531000892]在整个项目期间，双方的语言和文字交流应为中文或中英双文。如有歧义，以中文为准。
2.3.2 投标方的外方人员参与项目建设及培训过程中，投标方需提供翻译人员，费用由投标方承担。
2.3.3 投标方和招标方举行的所有会议，由投标方/招标方负责记录整理会议纪要。会议纪要经双方签字后生效。
2.3.4 投标方有责任在项目实施过程中对其正确性、适合性提出改善意见，但所有意见、改善方案的实施都必须征得招标方书面同意。
2.3.5 投标方应提供全新设备，并保证其提供设备及其组件应自出生产厂家后无任何使用经历。
2.3.6 投标方应具备改造招标方现场已有相同设备的能力，对于改造升级类项目，最大程度保留满足使用功能的现有设备。
2.3.7 任何基于开发工作并用于本技术任务书所产生的新生知识产权、专有技术和技术信息，无论上述知识产权是由投标方独自开发、由招标方独自开发、还是由双方共同开发，均应为招标方所有。
[bookmark: _Toc233646353]3  项目及责任范围
[bookmark: _Toc531000893][bookmark: _Toc233646354]3.1  项目范围
项目内容包括设备的选型、设计制造、包装运输、安装调试、使用测试、技术培训、售后服务等。
[bookmark: _Toc531000894][bookmark: _Toc233646355]3.2  分工界面
	序号
	内容
	招标方
	投标方

	1
	网络打通涉及的相关硬件及安装调试工作
	/
	√

	2
	与第三方设备的网络通讯的架设（含软硬件）
	/
	√

	3
	系统接口开发部署及与上游对接调试测试
	/
	√


[bookmark: _Toc531000895][bookmark: _Toc233646356]4  技术要求	
[bookmark: _Toc233646357]4.1  设备安全
4.1.1 投标方已经充分的考虑到设备的安全防护设施，应提出满足招标方要求的设计方案，并得到招标方确认。
4.1.2 投标方安装使用的机械设备的工作位置应安全可靠，保证操作人员的头、手、臂、腿、脚有符合心理和生理要求的足够活动空间，设计应符合安全和人机工程的要求。
4.1.3 投标方安装使用的机械设备、零部件和主要材料，必须符合工程设计和其产品标准的规定，并应有合格证明。
4.1.4 投标方安装使用的安全防护装置应具有足够的可靠性,在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性,以确保安全。安全防护装置应与设备运转联锁,保证安全防护装置未起作用之前,设备不能运转。
4.1.5 投标方安装使用的生产设备易发生危险的部位必须有完好的安全标志。安全标志和安全色按GB 2894、GB 2893执行。
4.1.6 投标方安装的设备，当动力源因故偶然切断后又重新自动接通时，控制装置能避免生产设备产生危险运转。
4.1.7 投标方安装的设备，对运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，有限位装置，在机械死档之前需安装必要的缓冲阻尼装置，减小设备的机械冲击。
4.1.8 投标方安装的设备，凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽,或采取其他避免操作人员接触的防护措施。
4.1.9 投标方安装的设备，以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，需有安全防护装置。
4.1.10 投标方安装的设备，在所有输送设备的行程终端都需安装相应的机械死档，以阻挡因控制异常时被输送物品超行程运动造成事故。
4.1.11 投标方安装使用的生产设备运行过程中或突然中断动力源时，若运动部位的紧固联接件或被加工物料等有松脱或飞甩的可能性，应采取防松脱措施，配置防护罩或防护网等安全防护装置。
4.1.12 投标方安装的设备，需要设置紧急停车装置的机械设备应在每个操作位置和需要的地方都设置紧急停车装置。
4.1.13 投标方安装的设备，有吊装类工具的工位需要增加二次保护。
4.1.14 投标方安装的设备，噪声指标应低于85dB(A)。
4.1.15 投标方安装的设备，电气装置按GB 25295《电气设备安全设计导则》执行。
4.1.16 投标方安装的设备，根据国家及行业标准需要接地的电气设备必须按规范进行接地。电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。
4.1.17 投标方生产、使用、贮存和运输易燃易爆物质的生产设备，应根据其燃点、闪点、爆炸极限等不同性质采取相应预防措施，包括: 实行密闭；严禁跑、冒、滴、漏；配置监测报警、防爆泄压装置和消防安全设施；避免摩擦撞击；消除接近燃点、闪点的高温因素；消除电火花和静电积聚等。
4.1.18 爆炸和火灾危险场所使用的电气设备，投标方必须符合相应的防爆等级并按有关标准执行。爆炸和火灾危险场所使用的仪器、仪表必须具有与之配套使用的电气设备相应的防爆等级。
4.1.19 项目中如存在特种设备（包括国家/地方/行业法规要求需要年检的器具和设备），投标方需要提前提供设备明细以便及时报备，并完成特种设备首次国家检验，并提供相应文件资料。
4.1.20  项目中如有载荷2吨及以上葫芦，应当遵守有关特种设备安全技术规范及相关标准，提供安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、5、监督检验证明等文件。特种设备安调竣工后，投标方应当在三十日内将相关资料交付招标方。
4.2 [bookmark: _Toc233646358] 能源锁定装置及锁定图要求
4.2.1投标方应提供可以上锁的能量隔离装置（例如，电闸或者阀门），以满足招标方能量控制的要求。这些主要的能量隔离装置必须设置在安全防护区域之外。能源锁定的相关器材，由投标方准备，投标方制作符合招标方要求的锁定图，并要求所属员工实施，并后续对相关人员进行培训。
4.2.2投标方安装的电动、气动、势能和液压可以上锁的主能量隔离装置（例如，电闸、气动和液压截流阀）必须安装在“维护侧”，并在工作单元的安全防护区域的以外。当附加能量隔离装置由投标方随设备一起提供时，或者当有特殊的维护功能要求时（如安全操作程序（SOP）中所描述的），只要它们与工作单元外面的主能量隔离装置相串联，就允许使用。无能量状态必须能够从安全防护区域之外获得。
4.2.3动力能源，主动力能量系统必须使用机械式中断隔离开关或者阀门来控制。当打开一个隔离开关可能会导致重启问题时，投标方必须考虑在隔离开关上添加一个提前切断辅助触点，以实现顺序关闭。
[bookmark: _Toc233646359]4.3  信息安全要求
4.3.1通用要求
4.3.1.1投标方应遵守ISO27000信息安全管理体系。
4.3.1.2投标方移交的PC类资产所安装的软件须为正版，包括操作系统、工业软件等。
4.3.1.3投标方现场驻场人员有义务接收安全意识教育。
4.3.1.4投标方提供的技术培训时，工控信息安全方面的运维也应作为其中一项内容。
4.3.2病毒/补丁
4.3.2.1投标方提供的带操作系统的工控机，须安装招标方统一提供的防病毒软件。如存在兼容性问题，须配合进行共同测试。如存在无法使用防病毒软件的情况，须由投标方提供防病毒的方案，并向招标方申明。
4.3.2.2项目期间，投标方有义务配合实施病毒库更新、系统补丁更新等工作。
4.3.3外部接入
4.3.3.1投标方的电脑、USB等外部设备不得随意接入生产网络，接入前须进行病毒检测。
4.3.3.2投标方的调试电脑本身也需要修复系统安全漏洞和安装杀毒软件。
4.3.3.3投标方在现场不得私接无线等设备（4G网卡，无线热点，无线路由器等）联通生产网络和外网，有特殊需求须向招标方提申请并得到审批。
[bookmark: _Hlk46996047]4.3.4设置规范
4.3.4.1投标方设备的网络连接须遵守规范，进行必要的网段隔离。
4.3.4.2投标方提供的系统设置须遵守规范，关闭不必要的端口和服务，设置日志文件。
4.3.4.3投标方提供的带时钟的联网设备，须设置好时间同步。
4.3.4.4 投标方负责的PLC、机器人等程序文件数据须定期做好备份。
4.3.4.5投标方提供的工控机的登录密码须满足安全策略中的复杂性要求。
4.3.5基础信息
4.3.5.1投标方须按指定格式提供招标方工控资产情况，包括设备资产清单（包括上位机、工控机、服务器、机器人、显示设备等有操作系统设备）。
4.3.5.2投标方须按指定格式提供OT工控的网络拓扑图。
4.3.6自动化设备数据采集接口总体要求
4.3.6.1投标方需要提供的支持包括：开放数据接口采集权限，给出设备所具备的完整数据字段清单及必要的注解说明，提供数据通讯的协议和内容解析说明，配合提供与接口设备通讯的接口程序编制，为数据采集提供必要的技术支持。同时需配合招标方或者招标方指定的第三方对接口信息点进行核对，对设备数据应用提供专业的建议。
[bookmark: _Hlk46996104]4.3.6.2投标方提供的设备端需要提供的数据包括有：设备状态信息、故障信息、生产信息、检测信息、设备过程参数、设备配置参数等。
4.3.6.3投标方如涉及到软硬件的额外收费或无法开放数据接口，需提前向招标方说明。
4.3.7通讯方式要求
[bookmark: _Hlk46996145]4.3.7.1投标方的设备与上位系统的通讯方式，需要至少满足其中一种：
a) 通过PLC的通讯方式：
通过将所需数据存在PLC指定DB块中，由PLC以OPC协议通讯。
b) 通过工控机的数据库方式：
需将数据库中各表的所需数据字段汇总到中间表或视图中。
c) webservice接口程序方式；
d) OPC UA方式。
4.3.7.2除了4.3.7.1所述在线数据的采集外，对于单体工具类设备，可采用离线导出数据的方式。如无法满足上述通讯方式要求或仅支持特殊的通讯协议，需要提前向招标方说明。
4.3.7.3 交互信号互锁采用PN-PN方式，所需的硬件及与线体的连接工作由AGV设备供应商提供。
[bookmark: _Toc81917348][bookmark: _Toc233646360]4.4  技术要求
[bookmark: _Toc47458668]4.4.1 总体架构与职责划分
a)JYD系统定位：独立于各AGV厂商调度系统（RCS）之上的统一交通管制（JYD）系统，负责管控交叉路口等共享区域的通行权限，不干预AGV自身的路径规划与任务调度。
b）RCS对接职责：AGV供应商须配合完成其RCS/车端控制系统的改造，使其AGV能够遵守JYD系统的调度指令。具体要求如下：
c)提供并实现JYD系统调用的标准化接口（到达上报、继续任务）。
d）确保其AGV（包含空车）在JYD系统管控的路口前，无条件执行“到达上报-等待-接收通行指令-继续移动”的通行逻辑。
e）确保其AGV（包含空车）在经过JYD系统管控的释放点后，无条件执行“到达上报”的逻辑。
f）负责因网络波动、指令丢失等异常情况下的可靠性保障机制，上报失败或收到接口响应失败结果后，需要有重试机制。
g）RCS需支持设置独立的申请点和释放点，即申请点和释放点不共用
h）若在交叉路口等共享区域内，仅有投标方一方的多辆AGV通行，由投标商RCS自行负责设备间的调度，避免发生碰撞
4.4.2 AGV需实现的标准化接口
供应商的RCS及车端系统必须完整实现以下两类核心接口：
	接口名称
	方向
	触发方
	功能描述

	1. 到达上报接口
	AGV → JYD
	AGV到达路口申请点后
	AGV主动上报其已到达指定路口并申请通行权限。

	2. 到达上报接口
	AGV → JYD
	AGV到达路口释放点后
	AGV主动上报其已离开交管区，请求释放路权。

	3. 继续任务接口
	JYD → AGV
	JYD判定路口空闲后
	JYD向AGV下发“允许通行”指令。


4.4.3 不同任务类型的兼容性要求
针对设备厂商存在不同AGV任务类型，均需支持接口对接：
a)带货架任务
要求：必须支持通过“执行下一步任务”来响应JYD的“继续任务接口”。供应商需分析并改造其任务模板或底层移动逻辑，确保所有经过受控路口的移动动作（无论何种任务类型）均能暂停并等待外部指令。
验证：AGV在路口停止后，收到JYD指令能继续前进，完成通过。
b)纯空车移动 & 充电任务
要求：此为必须解决的硬性要求。供应商须完成其CMS/RCS研发，使得“无任务模板、RCS无任务数据”的纯空车移动和充电移动，也能在受控路口上报并响应放行指令。
4.4.4 可靠性与异常处理机制
为解决网络波动、掉线导致的“下一步”指令未传达风险，供应商的系统必须实现以下机制：
指令重试与幂等性：
JYD系统将支持对“继续任务接口”的重试调用。
供应商的RCS接口必须支持幂等性，即收到多个相同的“继续任务”指令时，只生效一次，且不报错。
4.4.5 接口协议与性能要求
通信协议：采用 HTTP/HTTPS 或 MQTT 协议。供应商需明确提供其采用的协议及详细接口文档。
数据格式：请求与响应均采用 JSON 格式。
响应时间：供应商“继续任务接口”的平均响应时间（从收到指令到AGV开始移动）应 ≤ 200ms。
并发能力：供应商RCS系统应能支持至少 50台 AGV同时在线并处理每秒 20次 以上的接口调用。
4.4.6 测试与验收要求
供应商须配合完成以下测试，作为验收依据：
	测试项
	测试方法
	通过标准

	基础功能测试
	单车带货架任务，经过受控路口。
	AGV停车上报，收到指令后通过。

	多车并发测试
	2台或多台AGV同时从不同方向接近同一路口。
	AGV依次通过，无死锁、无碰撞。

	空车/充电车测试
	空车移动、AGV自行驶向充电桩任务，经过路口。
	AGV同样执行停车上报并响应通行指令。


4.4.7 交付物要求
供应商除完成开发与测试外，还需交付：
详细接口文档：包括所有接口的URL、请求/响应示例、错误码说明。
RCS/CMS改造方案说明书：阐述针对空车、充电等任务的具体技术实现逻辑。
可靠性机制设计文档：详述其如何解决指令丢失、断线等风险（必须含主动查询方案）。
联合测试报告：双方盖章确认的、包含上述所有测试项的测试报告。
[bookmark: _Toc531000897][bookmark: _Toc233646361]5  技术标准
[bookmark: _Toc457821875][bookmark: _Toc526592883][bookmark: _Toc531000902][bookmark: _Toc355684073][bookmark: _Toc250576521][bookmark: _Toc91668896][bookmark: _Toc91667924][bookmark: _Toc88532211]投标方须遵守以下标准：
GB/T 3797 电气控制设备；
GB/T 4025 人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则；
GB 50054 低压配电设计规范；
JGJ160 施工现场机械设备检查技术规范；
GB 25295 电气设备安全设计导则；
GB 2894 安全标志及其使用导则；
GB 2893 安全色；
IEC60034-30 电机能效等级；
GB 18613 电动机能效限定值及能效等级；
Q/JLM0271 工控信息安全技术要求；
Q/JLGH003 吉利汽车机械设备通用技术标准；
Q/JLM0021 电气制造技术要求；
[bookmark: _Toc233646362]6  工程变更管理
[bookmark: _Toc330046168]6.1  工程更改的内容、日程必须事先提交，并得到招标方书面认可后方可实施。涉及合同金额及费用的变更必须以合同的补充协议形式确认，其他任何形式均无效。
6.2  因投标方表述或理解错误引起的设备修改，在任何情况下均不得成为推迟供货期限的理由。
6.3  项目运行过程中，如招标方要求设备更改，应以书面形式及时通知投标方，投标方做出修整的工艺方案以及修改时间计划，经招标方确认后对设备有关项进行修改，投标方同时修改有关技术资料。
6.4  投标方提出的更改必须得到招标方的书面认可，应同招标方相关人员拟订设计计划、实施计划和调整计划。
6.5  任何更改必须反映到最终交付的文件和图纸中。
[bookmark: _Toc531000903][bookmark: _Toc233646363]7  验收管理
[bookmark: _Toc531000907]设备验收共分为1次验收：终验收
[bookmark: _Toc11415233][bookmark: _Toc535916109][bookmark: _Toc4498745][bookmark: _Toc81917355][bookmark: _Toc233646364][bookmark: _Hlk45539213]7.1  终验收 
[bookmark: _Toc11415234][bookmark: _Toc535916110][bookmark: _Toc4498746][bookmark: _Toc81917356]2026年8月30日前或设备正常运行30000台以先到为准，且无重大生产
安全质量问题，投标方书面提出设备终验收申请，并且满足以下：
	序号
	检查项
	检查内容

	
	
	

	1
	关闭遗留问题
	《XX项目物流设备验证问题管理表》问题全关闭

	2
	设备图纸、程序文件、维保手册
	机械图纸：
   1)设备总图:布局在全局layout中，CAD版，必须是“块”，并且附上动作逻辑； 
   2)主设备的详细图纸，CAD版或STP版，细节详尽，附上详细的性能参数；
   3)AGV路线与料车的配合图：实际的AGV模型与料车的图纸，CAD版，有相关的配合尺寸。
   4)易损件、备件清单与详细图纸。

	3
	
	电气图纸：
  1)控制柜接线图：PDF版，有详细的接线图纸，并且标签与实物一致；
  2)电气原理图：单一设备的电气原理图，CAD版或PDF版或Eplan版。
  3)电气部件清单。

	4
	
	程序文件：
  1)控制柜程序文件备份，不可加密； 
  2)控制柜操作说明手册。

	5
	
	维修保养手册：
  1)日常保养手册：包括保养频次和保养方式；
  2)维修手册：重难点维修操作手册。

	6
	移交培训
	培训资料：操作步骤的详细说明文件

	7
	
	培训记录：参会部门、参会人员、培训之后签字确认

	8
	
	培训考题与实操：理论考题与实际操作。


[bookmark: _Toc233646365]8  提供资料要求和附属装置
8.1  每项验收前7天，投标方应提供完备的验收资料、设备附件或工具，否则招标方有权拒绝验收。
8.2  每次提交的所有技术文件都必须带有封面目录，写明所提交的内容。投标方提交的技术文件均应使用国际计量单位制，所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并且方便招标方打开查看。
8.3  若本技术任务书及其附件中英文不一致，以中文为准。
[bookmark: _Toc531000909][bookmark: _Toc233646366]9  售后服务
[bookmark: _Toc531000910][bookmark: _Toc233646367]9.1  培训
投标方应对招标方相关管理人员、维修人员、操作人员进行技术培训。
[bookmark: _Toc527705748][bookmark: _Toc497135083][bookmark: _Toc517859049]9.1.1  培训内容
培训包括但不限于以下内容：设备结构、工作原理、操作理论、设备操作要领、维修保养要领、参数设定方法和要求、设备故障判断和处理方法。
9.1.2  培训地点：在招标方指定地点。
9.1.3  培训要求：在招标方指定地点。 
9.1.4  培训记录：培训内容、培训时间、参加人员以书面形式确定。
[bookmark: _Toc233646368]9.2 陪产(不涉及)
9.2.1  投标方在TT-PP阶段内必须全程陪产，量产后3个月至质保期结束需根据招标方需求定期到现场陪产。
9.2.2  投标方应协助招标方技术及管理人员进行设备检查、日常保养等设备管理方面文件的编制，并对招标方设备操作和维护人员提供技术指导。

[bookmark: _Toc233646369]10  其他
10.1  为加强合规管理，特设合规举报受理联系方式。举报电话：0574-23724545，举报受理邮箱：ME-hegui@Geely.com。
10.2  附件
[bookmark: _GoBack]附件《物流牵引车交管系统改造项目清单》 
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