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1、 操作系统
主备机器安装相同版本的操作系统（建议：win10专业版）
主备机器设置不同计算机名（Server1, Server2）
2、 IP配置
每台机器配置三个网卡（静态IP）（*工控机自带两个+扩展网卡）
网卡1：心跳网
网卡2：业务网（连接现场pad、pc等客户端）
网卡3：工业网（根据项目工业网配置）
示例网卡配置：
	硬件
	Server1
	Server2

	网卡1
	10.0.0.1
	10.0.0.2

	网卡2
	192.168.127.234
	192.168.127.246

	网卡3
	192.168.10.1
	192.168.10.2

	虚拟IP
	192.168.127.244(*虚拟IP和业务IP在同一网段)
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1、 更改IP
a) 心跳IP:Server1：10.0.0.1  Server2：10.0.0.2
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b) 业务IP：Server1：192.168.127.243  Server2：192.168.127.246
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2、 关闭防火墙
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3、 更改计算机名
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4、 重启电脑
5、 测试是否配置成功
a) Win+r：输入cmd
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b) 在两台机器中 互ping 心跳IP、业务IP和工业IP（本示例中未涉及工业IP）以及计算机名；
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安装要求：
· 两台机器安装的数据库版本一致（用同一个安装包）
· 数据库需安装在完全相同路径下
· 安装过程中数据库密码保持一致
选中Postgresql安装包，右键以管理员身份运行
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安装步骤
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选择要安装的位置。 默认情况下，它安装在程序文件夹(C:\Program File)中，建议改成D盘
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选择一个目录来存储数据。 默认情况下，它存储在PostgreSQL安装目录的data目录下，这里使用默认的就行 
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设置将要求您输入密码，因此请您输入密码（* 两台机器设置的数据库密码保持一致）
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设置PostgreSQL服务器的端口，保持默认，点击下一步
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这一步将要求选择“chinese时区”，这里保持默认。然后开始安装
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安装过程就绪。完成安装过程需要一些时间。 完成安装过程后，您将看到以下屏幕
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取消选中复选框按钮，然后单击完成按钮完成安装
打开pgadmin程序输入数据库密码，检查postgre 是否能登陆成功
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选中 .NET 6.0 安装包，右键以管理员身份运行
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注意事项
· 两台机器均需要安装RoseHA（无顺序要求）
· 安装向导中，建议默认全部选择”Next”即可
选择Msi程序安装包，右键安装Next
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安装完成后，桌面会显示RoseHA程序图标，双击即可进入配置界面
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1、 双击桌面快捷方式，通过浏览器访问，默认密码为：webadmin
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2、 创建方案，进入界面后，点击“开始创建方案”
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3、 方案向导
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4、 选择活动服务器指定新服务器（主机ip 或者 主机计算机名） 
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5、 选择备用服务器
在指定新服务器处，输入备用机器的IP/计算机名，点击下一步
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6、 设置注册码
将两台机器的ID号提供给厂家，申请临时授权（项目验收时再申请永久授权）；
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	点击注册码，导入授权文件
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7、 配置链路
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8、 应用类型：在应用类型的下拉列表中选择：postgresql
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
9、 选择需要实时同步的文件
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10、 IP资源
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11、 NT服务资源
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12、 进程资源（暂时不添加，FASS软件配置完成后添加）
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13、 文件共享资源
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14、 脚本资源
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15、 点击完成，等待几分钟，配置完成。
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1、 修改策略：打开RoseHA，选择postgresql修改/查看策略按照下图进行修改。
该策略的作用：一台机器宕机，另外一台机器会托管。
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2、 开启双击热备：打开RoseHA，选择其中一个postgresql带入确认。
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3、 检查运行的机器中数据库服务是否是已启动状态，示例图为server1机器中服务已启动状态。
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4、 在RoseHA配置界面中，选择其中一个postgresql点击切换。(*校验已完成的情况下点击切换)
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3、 等待切换成功后，若满足以下两点，则双击热备配置成功
· 检测RoseHA检测界面箭头是否为绿色，
· 在Server2中检查 postgresql 服务是否为启动状态
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在任意一台中的数据库安装目录(C:\Program Files\PostgreSQL\14\data)中找到 pg_hba.conf 文件，在文件中增加IP配置
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1、 在FASS.APP文件夹中找到对应的appsettings.json 文件，
[image: 图形用户界面, 表格

描述已自动生成]
2、 更改数据库IP，数据库名，数据库登录密码以及IsReseData
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3、 运行FASS.App.exe
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1、 在FASS.Scheduler文件夹中找到appsettings.json 文件
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2、 更改数据库IP，数据库名以及数据库登录密码
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3、 运行FASS.Scheduler.exe
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1、 创建进程资源
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2、 添加调度服务程序
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3、 带入进程
[image: 图形用户界面, 文本

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc101014524]RoseHA添加 FASS.APP 程序自启动
1、 创建资源进程
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2、 添加APP程序
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调度服务启动后，app程序启动，因此设置依赖关系
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3、 带入进程
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FASS软件测试
1、 Server1中启动 FASS.APP 程序，根据RoseHA配置，FASS.Scheduler和FASS.APP可自启动。
2、 在Server1机器中RoseHA配置界面点击切换，
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3、 若Server2机器中数据库服务和FASS.Scheduler 成功启动，则FASS双击热备配置OK
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